909801010607‑0403010‑01	ARENA FINA	m3	 186.7201	 80.62	 15,053.37
	909801010401‑0403010‑01	Piedra grande para concreto	m3	 3.4892	 8.97	 31.30
	909702090402‑0403010‑01	SEÑAL AMBIENTAL	m2	 12.9600	 569.23	 7,377.22
	909702080308‑0403010‑01	RETIRO DE ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE SEÑALES	u	 6.0000	 28.35	 170.10
	909702080304‑0403010‑01	RETIRO DE POSTES DE CONCRETO EXISTENTE	u	 21.0000	 28.35	 595.35
	909702080302‑0403010‑01	ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE SEÑALES	u	 10.0000	 1,057.88	 10,578.80
	909702080301‑0403010‑01	POSTES DE SOPORTE DE SEÑALES	u	 21.0000	 214.86	 4,512.06
	909702080122‑0403010‑01	RETIRO DE PANEL EXISTENTE	m2	 47.8200	 4.68	 223.80
	909702080120‑0403010‑01	RETIRO DE PANEL EXISTENTE	u	 29.0000	 4.68	 135.72
	909702080115‑0403010‑01	COLOCACION DE PANEL EN OBRA	u	 84.5160	 15.63	 1,320.99
	909702070401‑0403010‑01	TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONCRETO	m3	 314.6374	 57.74	 18,167.16
	909702070104‑0403010‑01	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHE	m3	 236.1120	 23.14	 5,463.63
	909702070103‑0403010‑01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	m3	 1,017.8700	 23.23	 23,645.12
	909702060610‑0403010‑01	MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENOS	m3	 917.0000	 38.20	 35,029.40
	909702060603‑0403010‑01	CHANCADO DE AGREGADOS  (PIEDRA)	m3	 4,912.7485	 15.73	 77,277.53
	909702060602‑0403010‑01	PIEDRA CHANCADA 1/2" ‑ 3/4"  PARA CONCRETO	m3	 55.2902	 87.70	 4,848.95
	909702060601‑0403010‑01	ARENA GRUESA PARA CONCRETO	m3	 41.4470	 80.62	 3,341.46
	909702060503‑0403010‑01	CONCRETO F'c=175 KG/CM2	m3	 5.8060	 362.52	 2,104.79
	909702060502‑0403010‑01	CONCRETO CICLOPEO F'c=140 KG/CM2	m3	 9.9690	 238.41	 2,376.71
	909702060501‑0403010‑01	CONCRETO F'c=140 KG/CM2	m3	 46.4583	 300.14	 13,943.99
	909702060402‑0403010‑01	ENCOFRADO METALICO (MOLDE)	u	 102.8000	 25.00	 2,570.00
	909702060401‑0403010‑01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	 103.6434	 65.17	 6,754.44
	909702060201‑0403010‑01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN SECO	m3	 7.8980	 6.14	 48.49
	909702060101‑0403010‑01	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	m3	 15.2616	 149.57	 2,282.68
	909702051521‑0403010‑01	TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA ‑ 2DA. CAPA	m2	 93,295.7000	 2.98	 278,021.19
	909702051520‑0403010‑01	ESPARCIAMIENTO DE AGREGADOS (MANUAL)	m2	 186,591.4000	 1.22	 227,641.51
	909702051508‑0403010‑01	TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA ‑ 1RA. CAPA	m2	 93,295.7000	 3.15	 293,881.46
	909702051227‑0403010‑01	PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE BASE EXISTENTE	m2	 2,361.1200	 3.38	 7,980.59
	909702051207‑0403010‑01	EXTENSION Y COMPACTADO DE MEZCLA ASFALTICA EN PARCHE	m2	 236.1120	 30.44	 7,187.25
	909702051206‑0403010‑01	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN PARCHES	m3	 236.1120	 474.37	 112,004.45
	909702051204‑0403010‑01	IMPRIMACION PARA PARCHE	m2	 2,361.1200	 4.63	 10,931.99
	909702051202‑0403010‑01	REMOCION DE CARPETA ASFALTICA EN PARCHES	m3	 236.1120	 14.04	 3,315.01
	909702051009‑0403010‑01	GRAVILLA PARA TRATAMIENTO SUPERFICIAL	m3	 2,425.6882	 53.82	 130,550.54
	909702051007‑0403010‑01	ZARANDEO DE MATERIAL SELECCIONADO	m3	 5,869.2464	 5.64	 33,102.55
	909702051005‑0403010‑01	ZARANDEO DE ARENA	m3	 3,911.8124	 9.35	 36,575.45
	909702051004‑0403010‑01	ARENA PARA ASFALTO	m3	 3,295.9884	 16.53	 54,482.69
	909702051003‑0403010‑01	ZARANDEO Y CHANCADO DE PIEDRA PARA ASFALTO	m3	 2,252.2769	 16.98	 38,243.66
	909702051001‑0403010‑01	PIEDRA PARA ASFALTO	m3	 2,029.0783	 25.00	 50,726.96
	909702050205‑0403010‑01	PAVIMENTO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	m3	 236.1120	 443.93	 104,817.20
	909702050202‑0403010‑01	PREPARACION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	m3	 3,697.7460	 86.56	 320,076.89
	909702040202‑0403010‑01	AGUA PARA ESTRUCTURAS	m3	 15.8933	 51.39	 816.76
	909702040201‑0403010‑01	AGUA PARA COMPACTACION	m3	 2,298.2352	 51.39	 118,106.31
	909701043309‑0403010‑01	CONCRETO f'c=280 kg/cm2 PARA OBRAS DE ARTE R=16 m3/día	m3	 24.0000	 441.58	 10,597.92
	909701031352‑0403010‑01	EXTRACCION Y APILAMIENTO	m3	 12,094.7078	 3.72	 44,992.31
	909701031222‑0403010‑01	CARGUIO EN CANTERA	m3	 12,094.7078	 1.82	 22,012.37
	900510010602‑0403010‑01	CONCRETO f'c=175 kg/cm2	m3	 7.1800	 334.68	 2,403.00
	900504011506‑0403010‑01	EXCAVACION MANUAL	m3	 40.5050	 29.52	 1,195.71
	900401022102‑0403010‑01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m3	 22.1366	 38.65	 855.58
	900305150101‑0403010‑01	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	 1,477.1318	 4.59	 6,780.03